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Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 011-8-1-05К  Приток-А-4(8)
ППКОП 011-8-1-05  Приток-А-4(8)

Паспорт

ЛИПГ.425212.001-05 ПС
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке, прибора приемно-контрольного охранно-пожарного двух вариантов исполнения:

· ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-05 (код 3103) - со встроенной клавиатурой,
· ППКОП 011-8-1-05   Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-05.01 (код 3104) - без клавиатуры.
1.2
Паспорт входит в комплект поставки прибора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3
Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-05К Руководство по эксплуатации ЛИПГ. 425212.001-05 РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: Подключение по телефонным и проводным линиям связи (18кГц)).
1.4
Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния трех шлейфов сигнализации. 
1.5
Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 (С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и  пр.).

1.6
Габаритные размеры – 145x110x38 мм.

1.7
Масса – 0,3 кг.

1.8
Диапазон питающего напряжения – от 10,2 до 14,0 В.

1.9
Ток потребления – не более 70 мА.

1.10
Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.11
Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ЛИПГ.425212.001-05
	ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) в сборе
	1
	

	ЛИПГ.425212.001-05 ПС
	Паспорт
	1
	

	
	Дюбель 6x30
	3
	

	
	Саморез оксид 3,5х35
	3
	

	DS1990A
	Электронный идентификатор
	1
	

	
	Резистор MF-0,25-4,7 кОм 
	3
	

	L-53LID
	Светодиод красный
	1
	


3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ


ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-05
ППКОП 011-8-1-05 Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-05.01

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425212.001-05 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления
Заводской номер
Упаковку произвёл 
__________


Принят ОТК 
Продление срока гарантии до
лет 


__________
по госзаказу
__________

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации
адрес
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Прибор принят в эксплуатацию в составе

_______________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации
адрес 
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1
Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2
Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой  ОТК.
5.3
Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).
5.4
Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.
5.5
Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору. 
Предприятие-изготовитель
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru
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