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                                                                              Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017
Пульт выносной ППКОП-02
Паспорт
ЛИПГ.467845.025 ПС
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Пульта выносного  ППКОП-02 ЛИПГ.467845.025 (далее по тексту – устройства), входящего в состав «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

1.2
Паспорт входит в комплект поставки устройства, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3
Установка, подключение и эксплуатация устройства должны осуществляться в соответствии с документом: «Руководство по эксплуатации Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.025 РЭ» (в комплект поставки не входит, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → ППКОП двуканальные (Ethernet+GSM)).
1.4 Устройство предназначено для управления взятием/снятием и индикации состояния шлейфов сигнализации приборов серии Приток-А-КОП с выводом визуальных данных на монитор или любое другое устройство, поддерживающее приём видеопотока через интерфейс HDMI с разрешением не ниже 1280x720. Управление осуществляется посредством клавиатуры и мыши, подключаемыми по USB.
1.5
Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 25 до плюс 50 (С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и  пр.).

1.6
Габаритные размеры – 160х95х35 мм.

1.7
Масса – не более 0,2 кг.
1.8
Напряжение питания  – 12 В.

1.9
 Потребляемый ток – не более 150 мА (с подключёнными мышью и клавиатурой).

1.10
Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ЛИПГ.467845.025 
	Пульт выносной ППКОП-02
	1
	

	ЛИПГ.467845.025ПС
	Паспорт
	1
	

	ЛИПГ.467845.025РЭ2
	Краткое руководство по эксплуатации
	1
	

	
	Дюбель 6х30
	2
	

	
	Шуруп 3,5х35
	2
	


3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ


Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.025 
Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.467845.025 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления
Заводской номер

Упаковку произвёл __________

Принят ОТК 
__________

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации
адрес
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________
Устройство принято в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации
адрес
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1
Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки устройства, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
5.3
Гарантия не распространяется на устройства, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.
5.4
Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Устройство принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.
5.5
Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору. 

Предприятие-изготовитель
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru
 Код 5300 ред. 00 IN 7960
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