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Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Базовый модуль Приток-А-БМ

Паспорт 

ЛИПГ.464511.007 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Базового модуля Приток-А-БМ ЛИПГ.464511.007 (далее по тексту – БМ).

1.2
Паспорт входит в комплект поставки БМ, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3
Установка, подключение и эксплуатация БМ должны осуществляться в соответствии с документом: «Базовый модуль Приток-А-БМ Руководство по эксплуатации ЛИПГ.464511.007 РЭ».

1.4
БМ предназначен для организации охраны и мониторинга подвижных объектов в подсистеме Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1. 

1.5
БМ выпускается в двух вариантах исполнения, отличающихся диапазоном частот:

· Приток-А-БМ-01(VHF) ЛИПГ.464511.007-01 – для диапазона 136-174 мГц;

· Приток-А-БМ-02(UHF) ЛИПГ.464511.007-02 – для диапазона 430-470 мГц.

1.6
БМ рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 40°С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и  пр.).

1.7
Габаритные размеры – 415х328х180 мм.

1.8
Масса – не более 11 кг.

1.9
Диапазон питающего напряжения переменного тока – 187-242 В.

1.10
Потребляемая мощность от сети переменного тока – не более 70 Вт.

1.11
Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.12
Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ЛИПГ.464511.007-
	Базовый модуль Приток-А-БМ-
	1
	

	ЛИПГ.464511.007 ПС
	Приток-А-БМ Паспорт
	1
	

	ЛИПГ.464511.007 РЭ
	Приток-А-БМ Руководство по эксплуатации
	1
	

	
	Кабель кроссирующий UTPP2
	1
	

	
	Комплект эксплуатационных документов на радиостанцию
	1
	

	
	Компакт-диск с ПО
	1
	


3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Базовый модуль Приток-А-БМ-           ЛИПГ.464511.007
Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.464511.007 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 
Заводской номер  

Упаковку произвёл  __________


Принят ОТК 

Продление срока гарантии до             лет 


__________


по госзаказу
__________ 




(без печати ОТК недействительно)


4 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации
адрес
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

БМ принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации
адрес
телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1
Изготовитель гарантирует нормальную работу БМ и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2
Срок гарантии на БМ – 3 года (на радиостанцию и аккумулятор – гарантия 1 год).           Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой  ОТК.

5.3
Гарантия не распространяется на БМ, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.

5.4
Прием БМ для гарантийного ремонта осуществляет продавец (региональный представитель, изготовитель) в оригинальной упаковке в комплекте с паспортом с заполненными сведениями о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, сохранности и совпадении заводского номера, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации. В акте указываются условия, характер, возможные причины и дата возникновения неисправности.

5.5
Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору. 

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, 

http://www.sokrat.ru
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