Типы исправлений
!  - исправленная ошибка
+  - добавленная функция
-  - удаленная функция

Типы прошивок:
технологическая - программа не размещена в открытом доступе, не проходила полного тестировнаия
в разработке - программа находится в разработке и тестировании, готовится к размещению в открытом доступе
Версии ПО ППКОП "Юпитер" IP/GPRS
09/06/16 - v1.9h
! исправлена ошибка - добавлена возможность задания буквенно-цифрового набора для пароля удаленного доступа.
! исправлена ошибка - если канал DATA единственный, при приеме SMS сообщения, прибор не отправлял ответное сообщение.
11/12/15 - v. 1.9g
+ добавлена поддержка модуля SIM800.
! убрано ограничение минимальной длины (5 символов) кода пользователя. Теперь код может состоять от 1 до 12 символов.
11/12/15 - v. 1.9f 
+ добавлена проверка и восстановление ошибок ФАТ таблиц файловой системы.
27/11/15 - v.1.9e
+ кол-во возможных лог файлов - 8.
+ сообщение, отправляемое на АРМ по каналу дозвона CSD, при потере связи по GPRS, изменено на "Дежурный Режим", поэтому может проходить и по каналу дозвона без соединения. 
+ добавлен сброс памяти тревог по шлейфу КТС, через 30 минут после восстановления.
+ доработан алгоритм отсчета времени Дежурного Режима и опроса баланса - отсчитывается от минуты включения.
+ добавлен алгоритм защиты от подбора пароля удаленного доступа через SMS.
! исправлена ошибка вывода индикации памяти тревоги на УВС-ТМ.
21/08/15 - v.1.9d
+ добавлена возможность смены кода самим пользователем, без входа в режим обучения;
+ поддержка протокола имитостойкости (подмены прибора);
- отключена поддержка протокола SNMP;
+ добавлен алгоритм временной приостановки работы по Ethernet - если нет от ответа от ПЦН , передача по Ethernet приостанавливается на 25-45-65-85-105-120 сек (постепенно увеличивается).
- переинициализация модуля Eternet производится каждую 5 попытку смены ip адресов - в среднем раз в 1,5 минуты. 
! исправлена ошибка и упрощена логика работы индикатора "Охрана" - теперь соответствует состоянию только раздела, к которому привязан выносной индикатор (на изменение состояния других разделов не реагирует);
! исправлена ошибка с включением индикации памяти тревоги на выносном индикаторе, после восстановления по ОШ с контролем взлома;
+ доработана логика дистанционной постановки на охрану - если раздел взят и присылается команда Взятие - 
просто передается сообщение о Взятии;
! исправлена ошибка с изменением телефонных номеров в виде команды 
dn1-0 dn2-1.9999999999 
+ обработка команды re (reset) добавлена и в работе по каналу Ethernet;
! исправлена ошибка запрета постановки на охрану при отсутствии связи с ПЦН при работе только по каналу Ethernet;
+ добавлена антидребезговая задержка при включении - задержка 0.75 сек.; 
+ настройки Ethernet в состоянии по умолчанию - полностью нулевые;
+ протокол 1-Wire доработан для работы с новыми бесклавиатурными устройствами (радиобрелок, RFID) и позволяет передавать квитанцию об обработке кода (для информирования УВС);
+ добавлен звуковой сигнал - 5 коротких сигналов - не настроены часы реального времени;
30/06/14 - v.1.9a (технологическая) 
- поддержка модуля радиоканала БазАльт.
12/06/14 - v.1.7e (технологическая) 
! исправлена ошибка с привязкой реле к разделам 10-16.
! исправлена ошибка с индикацией памяти Пожар на УВС-ТМ
12/05/14 - v.1.7d (технологическая) 
- при работе по 18К добавлена проверка номера раздела И посылка квитанции об ошибке, 
при недопустимом номере раздела;
- изменен код работы с шиной 1-Wire - добавлена библиотека мастера шины -
поддержка адресных клавиатур;
- обработчик клавиатуры переработан для одновременной обработки нажатия 
клавиш со встроеннгой клавы и с УВС-ТМ;
- прерывание сигнала задержки на вход/выход, при нажатии клавиш на клавиатуре;
19/03/14 - v.1.7b (технологическая) 
! исправлена логика взятия раздела шлейфом типа Управление:
нарушенный шлейф без задержки не блокирует постановку раздела 
под охрану, соотвественно по такому шлейфу передается сообщение 
о невзятии (в текущей версии АРМ 7.9.5.11 такое сообщение не разбирается).
- нарушенный шлейф КТС не запрещает постановку под охрану
- добавлен вывод в лог файл сообщения о введенном коде пользователя
- изменена логика отработки соединения по всем протоколам при подключенном 
кабеле USB (теперь есть время на передачу сообщения о начале обучения),
при попытке передачи команду - ответ Команда не выполнена.
! исправлена ошибка со сработкой реле при Невзятии по ШС.
! исправлена ошибка с изменением сервера DNS (при работк по DHCP). 
- добавлена возможность отключения индикации, кроме индикатора Сеть.
21/01/14 - v.1.7a (технологическая) 
+ поддержка внешнего модуля ИМ-18(STM).
09/01/14 - v.1.6a (технологическая)
+ поддержка протокола SNMP.
14/03/14 - v.1.5i (технологическая)
! исправлена ошибка - реле не переходило в тревогу при невзятии
по ШС с задержкой и проходному ШС.
13/03/2014 - версия 1.5h
Внимание!!!
При замене прошивки с версии 1.4 происходит полная очистка конфигурации, а также списка ключей управления с форматированием флешь-накопителя (конфигуратор, как и все содержимое накопителя, удаляется)
Перед обновлением прошивки прибора следует сохранить файл конфигурации CONFIG.CRY и, после обновления, открыть сохраненную конфигурацию конфигуратором 4.0.4.х и заново загрузить её в прибор. Коды ключей управления будут загружены вместе с конфигурацией.
Сам файл конфигуратора следует также загрузить в прибор.
! исправлена ошибка - не работал режим расширенного вывода уровня GSM сигнала на индикацию. 
! исправлена ошибка - не устанавливалось соединение по каналу Ethernet, если основным каналом настроен GPRS, но в настройках его параметры отключены.
+ при работе по каналу CSD добавлено сообщение "Команда не выполнена", если указан неправильный пароль. 
! исправлено имя тома файловой системы - могло интерпретироваться ОС как защищенная системная папка. 
+ добавлено обучение кодам со встроенной клавиатуры при надетом джампере J1.
+ добавлен отдельный режим передачи SMS сообщений - о низком уровне баланса сим карты.
+ уменьшена чувствительность датчика положения корпуса.

29/11/2013 - версия 1.5g
Внимание!!!
При замене прошивки происходит полная очистка конфигурации, а также списка ключей управления с форматированием флешь-накопителя (конфигуратор, как и все содержимое накопителя, удаляется)
Перед обновлением прошивки прибора следует сохранить файл конфигурации CONFIG.CRY и, после обновления, открыть сохраненную конфигурацию конфигуратором 4.0.4.х и заново загрузить её в прибор. Коды ключей управления будут загружены вместе с конфигурацией.
Сам файл конфигуратора следует также загрузить в прибор.

Известная ошибка:
Не работает функция оперативного отображения уровня GSM-сигнала при установке перемычки J2 
+ с версии печатной платы 0.8 добавлено определение версии платы (по загрузчику) для исключения сообщений по датчику движения корпуса на платах версии 0.2-0.6.
+ добавлено сохранение второй копии настроек GPRS и Ethernet во флешь-памяти.
+ добавлена проверка номера пользователя при обучении кодам с клавиатуры. 
+ исправлена ошибка с перезапуском прибора при ответе от SIM-карты - (не регистрируется в GSM сети). 
+ добавлен механизм перехода с одной сим на другую, и возврат - с периодом в 1 месяц (чтобы не блокировался счет SIM-карты) 

27/09/2013 - версия 1.5e (технологическая) 
! исправлена ошибка с передачей ответа на команду опроса ключей
+ в ответном сообщении о ключах - псевдонимы ключей не передаются 

06/09/2013 - версия 1.5d (технологическая) 
+ добавлено сохранение состояния джампера 2 в памяти.
! исправлена ошибка вводимого номера реле при конфигурации с клавиатуры.
! исправлена ошибка при обработке команды управления реле rr.
+ запрещено обучение ключам через SMS и SIM-карту.
+ добавлена проверка разрешения перехода на другую SIM-карту, в резервированном режиме.
+ доработано формирование и удаление файла LOCK.TXT.
+ исправлена тактика обработки расщепленных шлейфов (после защелкивания тревоги), при снятии.

06/06/2013 - версия 1.5c (технологическая) 
+ поддержка датчика движения корпуса.
+ поддержка 250 ключей и обучение ключам через конфигурационный файл.

22/04/2013 - версия 1.5a (технологическая)
+ добавлена возможность задания адреса сервера приема сообщений в виде доменного имени. Поле адреса может содержать адрес в виде ip или доменного имени. Длина поля - 256 байт.

25/10/2013 - версия 1.4e
! исправлена ошибка индикации Сеть/Резерв при различных режимах подключения типа входа Резерв.
+ добавлен буква версии прошивки в конфигурационном файле.
+ добавлен вывод в конфиг-файл команды основного канала "mc".
+ увеличено время ожидания ARP ответа и ответа DHCP до 60 секунд согласно RFC.
+ период времени опроса устройства на шине ТМ увеличен с 50 до 100 мс.
+ добавлен звуковой сигнал ошибки при вводе пароля с клавиатуры.
+ доработан режим реле при снятии с охраны - реле переводятся в не тревожное состояние. Если нарушен датчик взлома корпуса - выполняется время работы реле. 
! исправлены ошибка при формировании команда "zn", "ez"
! исправлена ошибка с посылкой сообщения о низком балансе при разборе второго SMS.
+ включен контроль понижения напряжения "+24В" в линии шлейфов, при понижении питания запись во внешнюю флеш запрещается.
! исправлена ошибка с повтором команды "renewing" при отсутствии ответа от сервера DHCP.

13/03/2013 - версия 1.4d (технологическая) 
! исправлена ошибка с постановкой сообщений из памяти, на передачу по всем протоколам, при включении. 
! исправлена ошибка с отображением индикации перехода на резерв на внешней индикации
+ изменены константы параметров GPRS по умолчанию - "Время ожидания неответа" и "Максимальное количество неответов".
+ доработан вывод индикации на УВС-ТМ - индикатор "Тревога" может показывать состояние память тревоги.

28/02/2013 - версия 1.4c 
+ добавлена поддержка встроенной клавиатуры (постановка/снятие, обучение кодам), для соответствующего исполнения пластикового корпуса.
+ добавлена возможность выбора основного и резервного каналов - Ethernet или GPRS.
+ добавлена возможность выбора способа определения уровня сигнала перехода на резервное питание РБП.
! улучшена работа считывателя TM на длинных линиях.
+ добавлен разбор SMS сообщения, следующего за USSD запросом о балансе.
! исправлена ошибка с сохранением удаляемого номера телефона командой через SMS сообщение.
- удалено восстановление сохраненного состояния реле, при включении питания. После включения питания - все реле в нетревожном состоянии.
! исправлена ошибка сброса реле (Сирена) при вводе кода пользователя, при различиях в привязке к разделам кода пользователя и реле. 
+ добавлено сохранение во внешней флешь-памяти копии непереданных сообщений.

17/10/2012 - версия 1.4a (базовая версия)
