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Сертификат соответствия №C-RU.АБ03.В.00017
Бортовой комплект
Приток-БК-031
Паспорт

ЛИПГ.421451.004-031ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Бортового комплекта Приток-БК-031 ЛИПГ.421451.004-031 (далее по тексту – бортовой комплект).
Паспорт входит в комплект поставки бортового комплекта, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.
Установка, подключение и эксплуатация бортового комплекта должны осуществляться в соответствии с документом «Бортовой комплект Приток-БК-031 Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу ЛИПГ.421451.004-031 РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → Бортовые комплекты). 
Бортовой комплект является устройством охраны и мониторинга подвижных объектов и предназначен для обеспечения безопасности отдельного автомобиля или построения комплексной системы мониторинга на основе подсистемы Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А  ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1. 
Бортовой комплект предназначен для стационарной установки на легковые и грузовые автомобили и рассчитан на круглосуточную эксплуатацию, при температуре от минус 35° до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 98%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.). 
Бортовой комплект подключается к бортовой сети автомобиля напряжением от 10,5 до 28 В и током потребления не более 250 мА. 
Габаритные размеры – не более 120х95х44 мм.

Масса – не более 0,5 кг.  

Срок службы – 8 лет.
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Обозначение
	Наименование
	Количество

	ЛИПГ.421451.004-031
	Бортовой комплект (в сборе)
	1 шт

	ЛИПГ.421451.004-031ПС
	Паспорт 
	1 шт

	
	Антенна GSM
	1 шт

	
	Антенна ГЛОНАСС/GPS
	1 шт 

	
	Считыватель электронного ключа ТМ
	1 шт 

	
	Электронный ключ ТМ
	3 шт

	
	Кабель интерфейсный (К-151, К-152)
	2 шт

	
	Аккумулятор 2,2 А*Ч
	1 шт

	ЛИПГ.467845.021
	Индикатор выносной
	1 шт 

	
	Провод подключения аккумулятора черный
	1 шт

	
	Провод подключения аккумулятора красный
	1 шт

	
	Кабель Mini USB
	1 шт 

	
	Держатель флажкового предохранителя mini
	2 шт

	
	Предохранитель флажковый 5А mini
	2 шт

	ЛИПГ.685611.002
	Кнопка тревожная
	1 шт

	
	Пульт формализованных сообщений
	1 шт

	
	Резистор 10К
	8 шт

	
	Саморез 4,2х19
	2 шт

	
	Саморез 3,5х19
	4 шт


3 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Установку бортового комплекта вправе осуществлять фирмы, имеющие соответствующий сертификат
ООО Охранное бюро «Сократ».

Установку и пуско-наладочные работы произвел: ____________________________________________

(наименование установочного центра)

Адрес:________________________________________________________________ Тел:  _______________ 
Я, нижеподписавшийся, (Фамилия И.О. ответственного лица): _____________________, удостоверяю, что установка бортового комплекта ________________________________ произведена мною в соответствии с инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации, а также с общими требованиями безопасности и электромагнитной совместимости с электрооборудованием автомобиля.

Транспортное средство (модель, тип, серийный №, гос. регистрационный №)

____________________________________________________________________________________  

Подпись установщика: ________________   Дата: ________________   Печать

Владелец транспортного средства с правилами работы с бортовым комплектом ознакомлен и принял в эксплуатацию. 

Подпись владельца: __________________    Дата: ________________ 

4 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Бортовой комплект Приток-БК-031 ЛИПГ.421451.004-031

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.421451.004-031 и признан годным к эксплуатации.
Упаковка, дальнейшее хранение и транспортирование бортового комплекта должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Дата изготовления
Заводской номер


Упаковку произвёл __________


Продление срока гарантии до                   лет





                     по госзаказу
    __________ 

Принят ОТК __________



(без печати ОТК недействительно)

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу бортового комплекта и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

Срок гарантии – 5 лет (на модуль сотовой связи стандарта GSM – гарантия 1 год).

Гарантия не распространяется на бортовые комплекты, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

Прием бортовых комплектов для гарантийного ремонта осуществляет продавец (региональный представитель, изготовитель) в комплекте с паспортом с заполненными сведениями о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, при сохранности и совпадении заводского номера, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации. В акте указываются условия, характер, возможные причины и дата возникновения неисправности.

Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору. 
Предприятие-изготовитель: ООО Охранное бюро «СОКРАТ»
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

Тел/факс: (395-2) 20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77 

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru
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